# Základní informace o přístupnosti

***Název úřadu/instituce***

***Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p.***

***Čp. 38 Janský dvůr – léčebna dospělých***

*Náměstí Svobody 38, Janské Lázně 542 25*

*Kontaktní telefon 499860111*

*E-mail info@janskelazne.com*

*Internetová stránka https://www.janskelazne.com/*

## Přístup k objektu

### Parkování:

**Před budovou se nachází vyhrazené 6x parkování s omezenou dobou stání pro klienty lázní v době příjezdu a odjezdu z lázní.**

**Parkoviště pro klienty lázní je ve vzdálenosti cca 150 m, s výškovým rozdílem. Parkoviště s kapacitou 30 míst je osazeno vjezdovou závorou s vyhrazeným vjezdem klientů po ubytování a pronájmu parkovacího místa v přijímací kanceláři léčebny dospělých v čp. 38 Janský dvůr.**

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: ANO

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody): ANO

### Veřejná doprava:

**V blízkosti budovy se nachází zastávka veřejné autobusové dopravy – Janské Lázně – Kolonáda.**

**Trasa od zastávky je bezbariérová po zpevněných asfaltových plochách městských komunikací. Na trase je výškový rozdíl cca 25 m. Budova je ve vzdálenosti cca 100 m od zastávky.**

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO „Janské Lázně – Kolonáda“

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů): ANO

## Vstup do objektu

### Hlavní vchod:

**Vstup do budovy lázeňského domu pro dospělé je z chodníku 2 vstupy, bezbariérový. Hlavní vstup je z náměstí v pravé části objektu. Druhý vstup je také z náměstí v levé části objektu, blíže k Městskému úřadu. Oba vstupy jsou bezbariérové osazené automatickými posuvnými dvoukřídlovými dveřmi š. 120 cm, za hlavním vstupem je šikmá rampa dl. 10 m ukončená dalšími automatickými dveřmi š. 120 cm. Ve vzniklém zádveří je umístěn bankomat. Druhý vstup je oddělen dalšími vnitřními dveřmi od vnitřních prostorů. Tyto automatické dveře jsou otočné s automatickým otevíráním. Budova nemá recepci ani možnost přivolání obsluhy či interkom. Hlavní recpece je umístěna ve vedlejší budově čp. 38 Janský dvůr ve vzdálenosti cca 70 m.**

Vstup do budovy je přímo z chodníku: ANO *(pokud označíte „NE“ pokračujte a vyplňte další bod)*

Před hlavním vchodem se nachází:

* schodiště nebo vyrovnávací stupně: NE *(pokud ano, uveďte, prosím, počet schodů, umístění zábradlí a madel, příp. další specifikaci)*
* rampa: NE *(pokud ano, prosím, uveďte délku a počet ramen, umístění zábradlí, madel, příp. další specifikaci)*
* zvedací plošina: NE *(pokud ano, prosím, specifikujte nosnost, velikost přepravní desky a umístění zvonku pro přivolání obsluhy)*

U hlavního vchodu se nachází:

* akustický orientační majáček: NE
* zvonek k přivolání obsluhy: NE *(pokud ano, prosím, uveďte, v jaké výšce je umístěn)*
* zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE *(pokud ano, prosím, uveďte, v jaké výšce je umístěn)*
* interkom: NE *(pokud ano, uveďte, v jaké výšce je umístěn a zda je k dispozici světelná signalizace, příp. přenos obrazu)*
* *jiné (prosím, uveďte)*

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO *(případně prosím uveďte přesnou šířku)*

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: ANO *(případně prosím specifikujte a uveďte šířku křídel)*

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): ANO

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

Schody lze překonat rampou: NE, zdvihací plošinou: NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: ANO

### Alternativní bezbariérový vchod *(pokud je)*:

Bezbariérový vstup do objektu je zajištěn:

* rampou: NE *(pokud ano, prosím, uveďte délku a počet ramen, umístění zábradlí, madel, příp. další specifikaci)*
* zdvihací plošinou: NE *(pokud ano, prosím, specifikujte nosnost, velikost přepravní desky a umístění zvonku pro přivolání obsluhy)*
* výtahem přístupným z venkovního prostoru: NE *(prosím, specifikujte, kde přesně se nachází vstup do výtahu (např. ve dvorní části)*

U bezbariérového vchodu se nachází:

* akustický orientační majáček: NE
* zvonek k přivolání obsluhy: NE
* zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
* interkom: NE *(pokud ano, uveďte, v jaké výšce je umístěn a zda je k dispozici světelná signalizace, příp. přenos obrazu)*
* *jiné (prosím, uveďte)*

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: NE *(případně prosím uveďte přesnou šířku)*

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: NE *(případně prosím specifikujte a uveďte šířku křídel)*

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE

## Pohyb po objektu

**Budova má 3.NP – v 1.NP (přízemí) se nacházejí vodoléčby, bazény, odpočinkové prostory, přístupy k výtahům; ve 2.NP se nacházejí fyzioterapie, ordinace lékařů a logopedů, časování procedur, tělocvičny, zábaly; ve 3.NP se nacházejí pokoje klientů, jídelny, místnost sester. Všechna tři podlaží jsou propojena 4 výtahy, z toho jedním evakuačním. Zároveň jsou všechna podlaží propojena dvěma schodišti.**

Objekt má více podlaží: ANO 3.podlaží *(pokud ano, prosím, uveďte počet podlaží, s ohledem na skutečnost, ve kterém patře sídlí daná instituce)*

V budově se nachází schodiště: ANO

### Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE *(pokud ano, prosím uveďte níže její specifikaci)*

* typ: šikmá (pohyb po schodišti) / svislá (pohyb vertikální)
* velikost přepravní desky:
* nosnost:
* tlačítko pro přivolání obsluhy: NE

### Výtah:

**Všechna tři podlaží jsou propojena 4 výtahy, z toho jedním evakuačním. Zároveň jsou všechna podlaží propojena dvěma schodišti. Manipulační prostory před výtahy jsou dostatečné. Výtahy mají automatické vstupní dveře š. >80 cm. Evakuační výtah je průchozí. Výtahy mají optické a akustické hlášení. Tlačítka i přivolávací jsou označena Braillovým písmem. V kabinách jsou ovládací tlačítka, zrcadla, madla i sklopná sedátka.**

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: ANO *(pokud ano, prosím uveďte níže jeho specifikaci, případně doplňte, která podlaží jsou výtahem obsloužena)*

* Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150x150cm):ANO
* Výtah je průchozí: NE / výstup „přes roh“
* Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80-120cm:ANO
* Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: ANO
* Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: ANO
* Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 x 130 cm): ANO
* Uvnitř kabiny se nachází:
  + ovladač s tlačítky: ANO 100 cm *(pokud ano, prosím, uveďte výšku umístění ovládacího panelu)*
  + ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: ANO
  + dotykový displej: ANO
  + zrcadlo: ANO
  + sklopné sedátko: ANO
  + madlo: ANO
  + akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: ANO
  + informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: ANO
  + nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO
  + indukční smyčka se symbolem: NE
  + interkom: ANO *(pokud ano, uveďte, zda je k dispozici světelná signalizace, příp. přenos obrazu NE)*

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: NE

Vyrovnávací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: NE *(pokud ano, prosím specifikujte)*

## Vybavení vnitřních prostor

**Manipulační prostory v interiéru budovy jsou dostatečné pro pohyb osob méně hybných a na vozíku. Všechny prostory jsou bezbariérové s dveřmi otevíravými, š. >80 cm. Ovládací prvky výtahů jsou ve výšce 110 cm od podlahy. Celou budovou prochází na všech třech podlažích centrální chodba dostatečné šíře, z které je vstup do jednotlivých místností. V 1.NP je společný odpočinkový prostor s bufetem.**

**Na každém podlaží se nachází WC pro imobilní s bezdrátovým přivolávacím systémem. Každé WC pro imobilní je vybaveno zvýšenou WC mísou v. 50 cm, sklopnými madly, zrcadlem a umyvadlem opět s madly.**

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): NE

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodicí linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO *(pokud ano, prosím, specifikujte) pracovníci přijímací kanceláře nebo recepce*

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): ANO *(pokud ano, prosím, specifikujte) schematické zobrazení budovy po patrech s označením čísel místností a názvy*

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

### Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: NE

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: NE *(prosím, uveďte výšku pultu u této přepážky)*

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodicí linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE *(pokud ano, prosím, upřesněte)*

### Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: NE *(pokud ano, prosím uveďte, v jaké výšce je zařízení umístěno)*

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: NE

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: NE *(pokud ano, prosím uveďte odkaz)*

### Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO *(pokud ano, prosím, uveďte její umístění) na chodbě v 1.NP, 2.NP, 3.NP*

Přístupná toaleta je:

* volně přístupná: ANO *(pokud ne, prosím, uveďte odpovídající režimové opatření, např. „klíč je k dispozici na recepci“) přístupné během dne 6:00 – 18:00 h*
* odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: NE
* viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO
* označena reliéfním popisem / Braillově písmu: NE *(prosím, specifikujte)*
* přístupná: přímo z chodby / z předsíně: ANO

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160x160cm: ANO *(případně prosím uveďte přesný rozměr)*

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80cm: ANO/NE *(případně prosím uveďte přesný rozměr) 80 cm*

Dveře se otevírají ven: NE

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

* + mísa se sedátkem ve výšce 50 cm *(prosím, doplňte)*
  + pevné madlo: ANO
  + sklopné madlo: ANO
  + velké umývadlo: ANO
  + malé umývátko: NE
  + zrcadlo: ANO
  + ovladač nouzové signalizace: ANO
  + přebalovací pult: NE