# Základní informace o přístupnosti

***Název úřadu/instituce***

***Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p.***

***Čp. 272 CENTRUM – ředitelství, jídelny***

*Náměstí Svobody 272, Janské Lázně 542 25*

*Kontaktní telefon 499860111*

*E-mail info@janskelazne.com*

*Internetová stránka https://www.janskelazne.com/*

## Přístup k objektu

### Parkování:

**Parkoviště pro klienty lázní je ve vzdálenosti cca 150 m, s výškovým rozdílem. Parkoviště s kapacitou 30 míst je osazeno vjezdovou závorou s vyhrazeným vjezdem klientů po ubytování a pronájmu parkovacího místa v přijímací kanceláři léčebny dospělých v čp. 38 Janský dvůr.**

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: NE

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody): ANO

### Veřejná doprava:

**V blízkosti budovy se nachází zastávka veřejné autobusové dopravy – Janské Lázně – Kolonáda.**

**Trasa od zastávky je bezbariérová po zpevněných asfaltových plochách městských komunikací. Na trase je výškový rozdíl cca 25 m. Budova je ve vzdálenosti cca 100 m od zastávky.**

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO „Janské Lázně – Kolonáda“

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů): ANO

## Vstup do objektu

### Hlavní vchod:

**Vstup do budovy lázeňského ředitelství a jídelen je z chodníku 1 vstupem, bezbariérovým. Hlavní vstup je z náměstí v pravé části objektu. Vstup je bezbariérový osazený automatickými posuvnými dvoukřídlovými dveřmi š. 120 cm. Budova nemá recepci ani možnost přivolání obsluhy či interkom. Hlavní recepce je umístěna ve vedlejší budově čp. 38 Janský dvůr ve vzdálenosti cca 70 m.**

Vstup do budovy je přímo z chodníku: ANO *(pokud označíte „NE“ pokračujte a vyplňte další bod)*

Před hlavním vchodem se nachází:

* schodiště nebo vyrovnávací stupně: NE *(pokud ano, uveďte, prosím, počet schodů, umístění zábradlí a madel, příp. další specifikaci)*
* rampa: NE *(pokud ano, prosím, uveďte délku a počet ramen, umístění zábradlí, madel, příp. další specifikaci)*
* zvedací plošina: NE *(pokud ano, prosím, specifikujte nosnost, velikost přepravní desky a umístění zvonku pro přivolání obsluhy)*

U hlavního vchodu se nachází:

* akustický orientační majáček: NE
* zvonek k přivolání obsluhy: NE *(pokud ano, prosím, uveďte, v jaké výšce je umístěn)*
* zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE *(pokud ano, prosím, uveďte, v jaké výšce je umístěn)*
* interkom: NE *(pokud ano, uveďte, v jaké výšce je umístěn a zda je k dispozici světelná signalizace, příp. přenos obrazu)*
* *jiné (prosím, uveďte)*

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO *(případně prosím uveďte přesnou šířku)*

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: ANO *(případně prosím specifikujte a uveďte šířku křídel)*

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): ANO

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

Schody lze překonat rampou: NE, zdvihací plošinou: NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

### Alternativní bezbariérový vchod *(pokud je)*:

Bezbariérový vstup do objektu je zajištěn:

* rampou: NE *(pokud ano, prosím, uveďte délku a počet ramen, umístění zábradlí, madel, příp. další specifikaci)*
* zdvihací plošinou: NE *(pokud ano, prosím, specifikujte nosnost, velikost přepravní desky a umístění zvonku pro přivolání obsluhy)*
* výtahem přístupným z venkovního prostoru: NE *(prosím, specifikujte, kde přesně se nachází vstup do výtahu (např. ve dvorní části)*

U bezbariérového vchodu se nachází:

* akustický orientační majáček: NE
* zvonek k přivolání obsluhy: NE
* zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
* interkom: NE *(pokud ano, uveďte, v jaké výšce je umístěn a zda je k dispozici světelná signalizace, příp. přenos obrazu)*
* *jiné (prosím, uveďte)*

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: NE *(případně prosím uveďte přesnou šířku)*

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: NE *(případně prosím specifikujte a uveďte šířku křídel)*

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE

## Pohyb po objektu

**Budova má 3.NP – v 1. PP se nachází stravovací provoz – přípravny, sklady, v 1.NP (přízemí) se nacházejí jídelny, odpočinkové prostory, přístup k výtahu; ve 2.NP se nachází kanceláře ředitelství lázní. Všechna tři podlaží jsou propojena výtahem pro imobilní. Zároveň jsou všechna podlaží propojena dvěma schodišti. Vstup do ředitelství je uzavřen přepážkou s interkomem pro přivolání obsluhy.**

Objekt má více podlaží: ANO 3.podlaží *(pokud ano, prosím, uveďte počet podlaží, s ohledem na skutečnost, ve kterém patře sídlí daná instituce)*

V budově se nachází schodiště: ANO

### Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE *(pokud ano, prosím uveďte níže její specifikaci)*

* typ: šikmá (pohyb po schodišti) / svislá (pohyb vertikální)
* velikost přepravní desky:
* nosnost:
* tlačítko pro přivolání obsluhy: NE

### Výtah:

**Všechna tři podlaží jsou propojena výtahem. Zároveň jsou všechna podlaží propojena dvěma schodišti. Manipulační prostory před výtahy jsou dostatečné. Výtahy mají automatické vstupní dveře š. >80 cm. Výtah má optické a akustické hlášení. Tlačítka i přivolávací jsou označena Braillovým písmem. V kabinách jsou ovládací tlačítka, zrcadla, madla i sklopná sedátka.**

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: ANO *(pokud ano, prosím uveďte níže jeho specifikaci, případně doplňte, která podlaží jsou výtahem obsloužena)*

* Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150x150cm):ANO
* Výtah je průchozí: NE / výstup „přes roh“
* Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80-120cm:ANO
* Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: ANO
* Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: ANO
* Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 x 130 cm): ANO
* Uvnitř kabiny se nachází:
  + ovladač s tlačítky: ANO 100 cm *(pokud ano, prosím, uveďte výšku umístění ovládacího panelu)*
  + ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: ANO
  + dotykový displej: ANO
  + zrcadlo: ANO
  + sklopné sedátko: ANO
  + madlo: ANO
  + akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: ANO
  + informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: ANO
  + nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO
  + indukční smyčka se symbolem: NE
  + interkom: ANO *(pokud ano, uveďte, zda je k dispozici světelná signalizace, příp. přenos obrazu NE)*

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: NE

Vyrovnávací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: NE *(pokud ano, prosím specifikujte)*

## Vybavení vnitřních prostor

**Manipulační prostory v interiéru budovy jsou dostatečné pro pohyb osob méně hybných a na vozíku. Všechny prostory jsou bezbariérové s dveřmi otevíravými, š. >80 cm. Vstupy do jídelen v 1.NP jsou s automatickými dvoukřídlovými dveřmi š. 120 cm. Ovládací prvky výtahů jsou ve výšce 110 cm od podlahy. Celou budovou prochází na všech třech podlažích centrální chodba dostatečné šíře, z které je vstup do jednotlivých místností. V 1.NP je společný odpočinkový prostor s bufetem.**

**Na 1. a 2. NP se nachází WC pro imobilní. Každé WC pro imobilní je vybaveno zvýšenou WC mísou v. 50 cm, sklopnými madly, zrcadlem a umyvadlem opět s madly.**

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): NE

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodicí linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: NE *(pokud ano, prosím, specifikujte) pracovníci přijímací kanceláře nebo recepce*

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): ANO *(pokud ano, prosím, specifikujte) schematické zobrazení budovy po patrech s označením čísel místností a názvy*

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

### Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: NE

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: NE *(prosím, uveďte výšku pultu u této přepážky)*

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodicí linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE *(pokud ano, prosím, upřesněte)*

### Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: NE *(pokud ano, prosím uveďte, v jaké výšce je zařízení umístěno)*

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: NE

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: NE *(pokud ano, prosím uveďte odkaz)*

### Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO v 1. a 2.NP *(pokud ano, prosím, uveďte její umístění) na chodbě v 1.NP, 2.NP, 3.NP*

Přístupná toaleta je:

* volně přístupná: ANO otevřená v době provozu 7:00 – 18:00 h v 1.NP *(pokud ne, prosím, uveďte odpovídající režimové opatření, např. „klíč je k dispozici na recepci“) přístupné během dne 6:00 – 18:00 h*
* odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: NE
* viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO
* označena reliéfním popisem / Braillově písmu: NE *(prosím, specifikujte)*
* přístupná: přímo z chodby / z předsíně: ANO

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160x160cm: ANO *(případně prosím uveďte přesný rozměr)*

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80cm: ANO/NE *(případně prosím uveďte přesný rozměr) 80 cm*

Dveře se otevírají ven: NE

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

* + mísa se sedátkem ve výšce 50 cm *(prosím, doplňte)*
  + pevné madlo: ANO
  + sklopné madlo: ANO
  + velké umývadlo: ANO
  + malé umývátko: NE
  + zrcadlo: ANO
  + ovladač nouzové signalizace: ANO
  + přebalovací pult: NE